**Montáž venkovních žaluzií krok za krokem**

Vsetín 13. února 2019 **– Největší český výrobce stínění CLIMAX pro vás připravil průvodce montáží venkovních žaluzií krok za krokem. Fotoreportáž není návodem, jak si sám instalovat stínění, ale ukázkou, s čím vším je potřeba počítat. Do montáže se nikdy sami nepouštějte a vždy ji svěřte do rukou zkušených odborníků. Jen ti vám zaručí kvalitní výsledek a radost z nového stínění.**

Způsob montáže venkovních žaluzií závisí na tom, v jaké situaci se nacházíte. Plánujete projekt nového domu, chcete vyměnit okna, nebo se stěhujete do hotové novostavby? Existují dva základní způsoby montáže žaluzií: podomítkové nebo předokenní. U dostavěných domů musíte počítat s viditelnými schránkami nad okny, při rekonstrukci a u novostaveb je ideální zahrnout stínění už do projektu a „schovat“ jej pod fasádu. Před rekonstrukcí jsou už obvykle hotové překlady, proto je potřeba zjistit, jestli je v plánu zateplení, a případně ho upravit pro podomítkové prvky. V obou případech se jejich využitím nejméně naruší vzhled domu. Podomítkové provedení vám doporučí každý architekt a pro lepší představu ukážeme jeho jednotlivé kroky.

Venkovní žaluzie se instalují před zateplením domu. Před samotnou realizací si pozvěte „na obhlídku“ odborníky z montážní firmy. Prvním krokem bývá instalace podomítkových schránek, do nichž se schová motor i svinuté lamely. *„Podomítkové schránky venkovních žaluzií se instalují před nebo v průběhu zateplení domu a fasády. Konkrétní technické řešení je ale potřeba vždy a včas konzultovat s odborníkem,“* radí Filip Šimara, obchodní ředitel českého výrobce stínění CLIMAX.

**CLIMAX tip:** Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Využijte dotaci na venkovní žaluzie, rolety nebo svislé fasádní clony díky programu [**Nová zelená úsporám**](https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/).

**Osazení podomítkové schránky**

Pro výrobu podmítkových schránek je nevhodnější purenit (zdravotně nezávadný materiál na polyuretanové bázi z tvrdé pěny). CLIMAX vyrábí schránky vždy na míru. Na purenit nemá na rozdíl od hliníku vliv rozdíl teplot, nemění svůj rozměr vlhkostí ani teplem. Navíc může být zaomítaný přímo a nemusí být přelepený další vrstvou zateplení.

Ve fázi hrubé stavby technici namontují do horní části rámu okna profil. Ke konzolám se přišroubuje schránka a otvorem se protáhnou kabely pro elektřinu. Délka kabelu musí dosáhnout minimálně do poloviny šířky purenitového boxu, aby k němu bylo možné připojit žaluzie.



Potom se schránka zaomítne, např. polystyrenem, minerální omítkou nebo tkaninou známou jako „perlinka“.

  

**Montáž venkovních žaluzií**

Před zahájením výroby žaluzií, kterou provádí CLIMAX u všech výrobků vždy na míru, k vám přijedou odborníci na zaměření. Teprve poté se zadají přesné údaje do výroby.

1. **Vyměření a kontrola**

Před montáží technici zkontrolují rovnost okna. Špalety musejí být v úhlu 90 stupňů, tedy kolmo k rámu, a vyměření musí být na 100 % přesné.

Pak ještě jednou podle objednávky přeměří, jestli vše sedí. Pokud ano, sundají ze žaluzie ochranné balení, krytky a lišty.

1. **Montáž vodicích lišt k rámu**

V dalším kroku si označí, kde budou vrtat vodicí lišty. Ty můžou být zapuštěné do fasády, přičemž nenaruší vzhled oken, částečně zapuštěné anebo přiznané. Vodicí lišty se skládají ze dvou částí: První část se přišroubuje do rámu a její druhá se na ni „nacvakne“.

 

1. **Samotná montáž žaluzií**

Po upevnění vodicích lišt do okna technici namontují žaluzie. Nakonec zkontrolují jejich chod, jestli se navíjejí a nic nedrhne.

 

*„Profesionální montáž doporučujeme nejen z funkčního, ale i praktického hlediska. Její nekvalitní provedení totiž může žaluzie zbytečně poškodit. Jen proškolení odborníci produkty dokonale znají, dokážou vám bezpečně poradit a vy se tak vyhnete nepříjemným opravám i nákladům navíc,“* doplňuje Filip Šimara.

 

Více informací a inspirace najdete na [**www.climax.cz**](http://www.climax.cz).

Jana Čadová, CLIMAX Michaela Čermáková, doblogoo

+420 571 405 614 +420 604 878 981

j.cadova@climax.cz michaelac@doblogoo.cz

Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává 428 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie.