**Připravte svůj bazén na další sezónu: Jarní příprava bazénu krok za krokem**

**Praha 9. dubna 2018–Zima pomalu předává žezlo jaru a každý majitel bazénu už se těší na koupání, rodinnou pohodu a na posezení s přáteli u bazénu. Pokud vám tuto představu kazí skutečnost, že váš bazén je stále v zimním spánku a po křišťálově čisté vodě není zatím ani památky, nastává ideální čas to změnit. Společnost ALBIXON nabízí spoustu profesionálně vyškolených techniků, kteří váš bazén zprovozní a připraví na nadcházející sezónu. Bazénoví specialisté společnosti ALBIXON se k vám rádi rozjedou po celé republice a svým odborným okem zkontrolují mimo jiné i stav bazénu a zastřešení. V případě, že se chcete na léto připravit svépomocí, právě pro vás jsme připravili praktické rady a tipy, které vám pomohou na cestě k bezchybnému koupání.**



Pokud jste dodržovali naše pokyny pro zazimování bazénu, máte odpojená čerpadla i ostatní technologie ([UV lampa](https://www.albixon.cz/bazenove-prislusenstvi/bezchlorova-uprava-vody/uv-lampa/), [solnička](https://www.bazeny.cz/katalog/slana-uprava-vody-29), [ionizátor](https://www.bazeny.cz/katalog/ionizatory-79) apod.), částečně odpuštěnou vodu a na hladině umístěny dilatační plováky. Jednou z hlavních zásad, která při jarním zprovoznění bazénů platí, je začínat s údržbou, když se teplota vody pohybuje okolo 10 °C. Při těchto teplotách bazénové vody
se zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií
a různých mikroorganismů a vy se tak vyhnete zbytečným problémům.

**Jak na bazénovou technologii**

Nejprve z bazénu vyjměte všechny dilatační plováky a odstraňte pomocí teleskopické síťky větší nečistoty, jako je listí a větvičky stromů. Zavřete ventily technologií v bazénu a začněte odpouštět zbylou vodu. Poté zpět namontujte všechna čerpadla a další technologie. Před montáží se ale ujistěte o jejich čistotě.

Poté otevřete veškeré ventily a přesvědčte se
o těsnosti jejich spojů. Pokud zjistíte jakýkoli únik bazénové vody, je nezbytné daný spoj dotěsnit. Kontrola těsnosti by však měla probíhat po celou sezónu, a to minimálně jednou týdně.

Před spuštěním čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“
a přesvědčte se, že je ve skimmeru umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot a nevykazuje žádnou formu poškození. Pokud je vše v pořádku, můžete spustit čerpadla.

Po vypuštění vody pečlivě omyjte celý bazén [speciálním čističem pro bazénové povrchy.](https://www.bazeny.cz/katalog/chemoform-compactal-1l-105-553) Poté důkladně opláchněte všechny stěny, aby se přípravek následně nedostal do bazénové vody.

**Jak na bazénovou vodu**

Nejdůležitějším faktorem pro křišťálově čistou vodu jsou ideální hodnoty pH vody a volného chlóru. Ty by se u pH měly pohybovat mezi 7,2 až 7,6, u chlóru pak 0,1 až 0,6. Tyto hodnoty snadno změříte [testerem](https://www.bazeny.cz/katalog/testery-vody-102). Po napuštění vody vždy změřte hodnoty pH a případně upravte pouze pomocí produktů k tomu určených.

Používáte-li pro údržbu vody pouze chemické prostředky, změřte i hodnotu volného chlóru. V případě údržby bazénové vody pomocí UV lampy rovněž sledujte hodnoty pH. Doporučujeme však kontrolovat
i hladinu mědi.

„Pokud se přes všechna dodržená doporučení stane, že voda ztratí původní barvu a zdá se kalná, nezoufejte. Jedná se o běžný jev. Bazénová voda pouze reaguje
s chemickými prostředky. Proto vždy před jakoukoli aplikací dalších chemických prostředků prodlužte dobu filtračních cyklů,“ prozrazuje Luděk Vyskočil, specialista firmy ALBIXON.

Lucie Krejbichová, doblogoo

tel.: +420 602 359 328

e-mail: lucie@doblogoo.cz

Kamila Boušková, ALBIXON

tel.: +420 770 135 512

e-mail: kamila.bouskova@albixon.cz

[www.albixon.cz](http://www.albixon.cz)

[www.bazeny.cz](http://www.bazeny.cz)

[www.facebook.com/ALBIXON](http://www.facebook.com/albixon)

[www.youtube.com/ALBIXONcz](https://www.youtube.com/user/ALBIXONcz/videos)

*ALBIXON a.s. je přední českou firmou zabývající se výrobou a montáží bazénů a zastřešení již více než 25 let. Svým zákazníkům dodává také vířivky a bazénové příslušenství. Výrobky vyváží do 70 zemí světa. Široké produktové portfolio zahrnuje také čistírny odpadních vod a jímky. Vlastní prášková lakovna v Hořovicích je největší svého druhu v Evropě. Díky vlastnímu vývojovému centru, které neustále sleduje nejmodernější trendy v oblasti techniky, designu, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, přináší značka ALBIXON na trh kvalitní, inovované a technicky promyšlené výrobky.*