**Svislé fasádní clony – moderní doplněk každého domu**

Vsetín 3. května 2021 – Od venkovního stínění se požaduje, aby bylo funkční a odolné. Důležitá je ale také jeho estetická funkce. Svislé fasádní clony jsou moderní a nadčasovou volbou pro stínění oken rodinných domů, bytů a zimních zahrad, ale slouží také jako zastínění balkonů či hliníkových a dřevěných pergol. Jaké typy clon se vyrábějí a jaké výhody tyto screenové rolety přinášejí?

**Na balkon, okna i pergolu**  
Svislé fasádní clony, označované také jako screenové rolety, se staly trendem ve venkovním stínění. Zaručí nejen soukromí a spolehlivou ochranu před sluncem, ale díky širokému výběru konstrukcí i typů a barev látek oživí každou fasádu domu a podtrhnou moderní vzhled. Dokážou také snížit tepelnou zátěž – clony v létě chrání okenní tabule před rozpálením od slunce, v zimě zase před namrzáním oken. Se staženými clonami navíc můžete stínit a zároveň větrat při otevřeném okně (u venkovních rolet to možné není, protože vytváří celistvý pancíř).

Tyto látkové venkovní rolety výborně zastíní nejen tradiční okna, ale poradí si také s velkými prosklenými plochami, francouzskými okny, balkonovými dveřmi nebo vstupy na terasu. Hodí se i jako zástěna balkonů či lodžií. Majitelé terasy nebo pergoly mohou svislou fasádní clonu využít také jako boční zástěnu, aby jim pobyt venku nenarušily ostré paprsky podvečerního slunce nebo silný vítr. *„Oblíbená je například designová svislá clona* [*Unirol 100 Z*](https://www.climax.cz/svisle-fasadni-clony/unirol-100-z)*, jejíž látka je vedena v zipu. Díky tomu odolá větru o rychlosti až 90 km/h. Navíc byla testována na 40 000 cyklů, kdy cyklus zahrnuje jedno vytažení a stažení, takže vám vydrží alespoň 66 let,“* říká **Filip Šimara**, obchodní ředitel největšího českého výrobce stínění CLIMAX.

**Široký výběr látek a barev**  
Svislé fasádní clony jsou vyrobeny z kvalitních a odolných materiálů. V nabídce je stovka látek i barevných odstínů, které odpovídají současným trendům. Svislé fasádní clony tak jednoduše sladíte s fasádou domu nebo barvou okenních rámů. Na výběr jsou také látky o různé propustnosti světla. Potřebujete-li místnost úplně zatemnit, vybírejte z tzv. blackoutových látek, které jsou opatřeny speciální vrstvou, jež nepropustí žádné světlo. Hodí se například do kanceláří, hal nebo k zastínění ložnic.

**Zastíní, ale nebrání ve výhledu**  
Optimální míru zastínění přinášejí tzv. perforované látky. Díky malým otvorům v látce umožňují průhled ven, ale zároveň zajišťují dostatečné soukromí před pohledy zvenku. Textilie, z nichž jsou svislé fasádní clony vyrobeny, se vyznačují vysokou pevností, nehořlavostí, stálostí barev a odolností vůči vlhkosti i extrémním teplotám.

*„Screenové látky se skládají ze 42 % skelného vlákna, které je potaženo vrstvou PVC. Díky tomu zůstanou zachovány stabilní rozměry a rolety odolají i povětrnostním vlivům. V závislosti na typu látky a barvě dokážou screenové rolety zadržet až 90 % slunečního záření,“* dodává Filip Šimara.

**Nenáročná instalace**  
Svislé fasádní clony lze ukotvit na stěnu, rám okna nebo do ostění. Jejich látka je navinutá na hřídeli. Některé clony mají hřídel ukrytou v horním boxu. V případě otevřené clony bez boxu se hodí navinutou látku umístit do stavebního překladu, aby nebyla vystavena dešti. Montáž svislých fasádních clon je rychlá a jednoduchá. Box rolety [Winrol](https://www.climax.cz/svisle-fasadni-clony/winrol-85) lze například jednoduše nacvaknout na konzoly, která se připevní na stěnu nebo strop. Je tedy vhodná nejen k zastínění oken, ale také jako boční zástěna dřevěných pergol nebo zahradních altánů.

**TIP:** Screenová roleta [Roltex](https://www.climax.cz/svisle-fasadni-clony/roltex-751) se díky snadné montáži hodí i jako venkovní **zastínění zimních zahrad**. Přispívá ke snížení tepelné zátěže zimních zahrad i přilehlých místností uvnitř domu a vytváří příjemné klima.

V případě novostaveb nebo rekonstrukcí je vždy ideálním řešením montáž venkovního stínění naplánovat s dostatečným předstihem a svislou fasádní clonu umístit do připravené schránky pod omítku. Clona díky tomu esteticky dobře splyne s fasádou a nezasahuje do světlosti okna. Montáž lze ale provést i dodatečně na okenní rám.

**Bezpečné ukotvení**  
Spodní profil fasádních clon bývá veden v bočních lištách. *„Pokud nejsou z estetických nebo technických důvodů vodicí lišty možné, mohou být clony vedeny také postranním nerezovým lankem, které lze uchytit na rám okna nebo do podlahy,“* doplňuje Filip Šimara.

Vysoké požadavky na odolnost splňuje vedení v zipu, který je navařen po obou stranách látky. Kromě již zmíněné clony Unirol Z je takto fixována například clona [Ziprol](https://www.climax.cz/svisle-fasadni-clony/ziprol-125), lze ji proto používat bez obav i při silném větru, aniž by se poničila. Tato clona může být navíc ukryta v boxu různých tvarů – v zaobleném, čtyřhranném nebo zkoseném.

**Promyšlené ovládání**  
Svislé fasádní clony lze ovládat manuálně nebo motoricky pomocí nástěnného ovladače. Jednotlivé clony i více clon najednou můžete z pohodlí domova zatahovat či stahovat prostřednictvím dálkového ovladače. Stínění je možné také propojit přes mobilní aplikaci s vaším tabletem nebo chytrým telefonem a ovládat ho odkudkoli. To vám umožní reagovat na nečeká změny počasí i ve chvíli, když se zrovna nacházíte mimo domov.

Clony navíc můžete doplnit o sluneční čidlo, které bude monitorovat sluneční paprsky. Jakmile vysvitne slunce, čidlo zajistí, aby se stínění automaticky zatáhlo. V místnosti tak zůstane příjemný stín a nebude se přehřívat. Během chladných dnů vám naopak čidlo včasným vytažením clon ušetří za vytápění.

Více informací a inspirace najdete na **www.climax.cz**.

Jana Čadová, CLIMAX Michaela Čermáková, doblogoo

+420 571 405 614 +420 604 878 981

j.cadova@climax.cz michaelac@doblogoo.cz

Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává přes 500 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie.