**Stínění pro panelové a rezidenční domy**

Vsetín 31. 3. 2020 **– Ať už bydlíte v rezidenčním nebo panelovém domě, pro každý typ stavby se dá najít to pravé venkovní stínění. Důležité je dohodnout se s ostatními majiteli a vybrat ideálně jeden typ stínění ve shodné barvě, čímž bude zachován jednotný vzhled domu. Jaké jsou tedy možnosti stínění do bytových domů a v čem se odlišují?**

**Žaluzie pro novostavby**

Venkovní žaluzie jsou líbivým i praktickým prvkem. Hodí se především do novějších staveb, ale své využití najdou i v panelových domech. Díky naklopení lamel s nimi můžete větrat a regulovat množství světla v interiéru dle libosti. Výhodou žaluzií je také široká nabídka typů, velikostí a barev lamel. Běžně se využívají v místnostech, kde probíhá denní ruch, jako jsou obývací a dětské pokoje, kuchyně nebo pracovny. U novostaveb nebo při rekonstrukci je ideální zahrnout stínění už do projektu a „schovat“ jej pod fasádu. U dostavěných domů musíte počítat s viditelnými schránkami nad okny.

*„Oproti roletám jsou žaluzie vhodné i pro velkoformátová okna, se kterými se běžně setkáváme u moderních staveb.* *Naše prvotřídní venkovní žaluzie Z-90 Noval dokáže zastínit okno o velikosti až 20 m2. Hliníkové venkovní rolety mají menší mezní rozměry a zastíní plochu okna okolo 8,5 m2,“* upozorňuje **Filip Šimara**, obchodní ředitel největšího českého výrobce stínění CLIMAX.

**CLIMAX tip:** Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Využijte dotaci na venkovní žaluzie, rolety nebo svislé fasádní clony díky programu [**Nová zelená úsporám**](https://www.climax.cz/nova-zelena-usporam).

**Rolety do panelových domů**

S předokenními roletami se často setkáváme u rodinných domů, výloh obchodů nebo na chalupách. Pro své všestranné vlastnosti jsou ideální i do oken panelových domů. Jejich obyvatele v létě často sužují nesnesitelná horka. Řešením může být klimatizace, jejíž pořizovací i provozní náklady jsou však vysoké a oproti částce za stínění se vám už zpátky nevrátí.

Rolety chrání okna před deštěm i znečištěním, vás při spaní před hlukem, a dokonce zlepšují tepelněizolační vlastnosti okna. Vzduchová mezera mezi oknem a roletou funguje jak další izolační vrstva. V létě stažené rolety, stejně jako venkovní žaluzie, sníží teplotu v pokoji až o 10 °C. V zimě zamezují tepelným únikům skrz okno. Více o rozdílu mezi žaluzií a roletou si můžete přečíst [**zde**](https://www.climax.cz/venkovni-zaluzie-vs-rolety).

**CLIMAX tip:** Nejen v létě oceníte venkovní rolety s integrovanou sítí proti hmyzu. Sítě jsou ve společné schránce s roletou, ale dají se ovládat nezávisle na sobě.

*„Venkovní rolety můžete vybavit čidly, která sama okamžitě reagují na aktuální počasí. Při slunečním svitu v létě nebo nízké venkovní teplotě během chladných nocí se automaticky spustí. Když v zimě naopak vysvitne slunce, rolety se vytáhnou, aby mohly paprsky vyhřívat interiér,“* dodává **Filip Šimara**.

**Svislé clony k moderním stavbám**

Hledáte atraktivní a přitom účinné stínění? Pak tu máme svislé fasádní clony. Oproti roletám a žaluziím u nich oceníte zejména jednoduchou montáž*.* Clony chrání soukromí, zabraňují přehřívání interiéru, ustojí silný vítr a oživí každou fasádu domu.

*„Naše svislá fasádní clona UNIROL 100 Z má díky postrannímu zipu zvýšenou odolnost proti větru. Odolá větru o rychlosti až 90 km/h. Navíc prošla testováním na 40 000 cyklů (cyklus zahrnuje jedno vytažení a stažení), přičemž norma pro testování uvádí běžně jako dostačující životnost 10 000 cyklů,“* informuje **Filip Šimara**.

Jako bonus nabízejí clony na výběr ze stovky odstínů látek. Všechny látky svislých fasádních clon jsou vysoce kvalitní a odolné proti vyblednutí. Tzv. blackout látky mohou domov zastínit úplně. Oblíbené jsou perforované tkaniny, které díky malým otvorům umožňují přirozenou ventilaci a částečný průhled látkou ven.

Více informací a inspirace najdete na [**www.climax.cz**](http://www.climax.cz).

Jana Čadová, CLIMAX Michaela Čermáková, doblogoo

+420 571 405 614 +420 604 878 981

j.cadova@climax.cz michaelac@doblogoo.cz

Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává přes 500 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie.