**Co ochrání domov před hmyzem i pylem? Moderní sítě do oken**

Vsetín 11. června 2018 **– Teplé letní počasí samo vybízí k častému větrání v našich domovech. S osvěžujícím proudem vzduchu k nám však okny zalétá i otravný hmyz a nežádoucí pyl. Před všemi nezvanými hosty nás spolehlivě ochrání sítě proti hmyzu od českého výrobce Climax. Jsou estetické, praktické a snadno se instalují na jakýkoli typ oken či dveří.**

Všechenlezoucí a létající hmyz i drobný pyl jsou nám nejen na obtíž, ale pro mnohé představují také závažné zdravotní riziko. Dvojnásob to platí u dětí a alergiků. Jak tedy větrat podle libosti a zároveň nemít v místnosti žádného komára či mouchu? Spolehlivým a přitom jednoduchým řešením je pořídit si praktické sítě proti hmyzu.

Výrobce Climax nabízí hned několik modelů sítí proti hmyzu. Všechny se snadno montují a nebrání větrání ani výhledu. Překážkou není ani sladit barvu rámu sítě a okenních či dveřních rámů. *„Jako výplň používáme kvalitní síťovinu z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a velmi dobře snáší teplotní rozdíly. Nebo zesílenou či protipylovou síťovinu, tu ocení především lidé s alergií na pyly,“* vysvětluje hlavní rozdíl v typu výplní **Filip Šimara**, obchodní ředitel společnosti Climax.

**Pro velké plochy**

Pro velkoformátová okna nebo dveře je vhodná **posuvná síť**, kterou lze instalovat do šíře až 3,4 m. Křídlo se sítí může být ukotveno buď v lištách (horní a spodní), kdy integrovaná kolečka zajišťují tichý a hladký chod, nebo je křídlo instalováno do uzavřeného rámu. V případě dvoukřídlové varianty rámu se obě křídla ovládají nezávisle na sobě.

**Zadáno pro okna**

V oknech mohou být využity **pevné** nebo **rolovací** **sítě** v různých barevných variantách. Pevná síť se instaluje přímo na rám okna a při použití kotvení pomocí otočných háčků nebo tzv. Z-háčků není ani nutné do rámu okna zasahovat. V případě potřeby je lze na zimu z oken vyjmout a uskladnit.



*„Větší svobodu použití dává rolovací síť. Ta je uložena v horním boxu a je možné ji kdykoli stáhnout nebo vytáhnout. Ovládací mechanismus tvoří buď pojezdový profil nebo madlo, respektive provázek,“* dodává Filip Šimara. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které zaručuje dlouhou životnost, a šedá barva nijak nebrání ve výhledu ven.

**Dveřní sítě i s průlezem pro čtyřnohé kamarády**

Ochranné sítě do jakéhokoli typu dveří mohou být klasické, rolovací nebo plisé. U rolovací sítě je síťovina uložena v boxu, v případě **plisé** se skládá ke straně a umožňuje pohodlný průchod dveřmi. Panty u dveřní sítě jsou do rámu uchyceny šroubky a v nabídce jsou i panty samozavírací.

**CLIMAX tip:** Pokud vám dělají radost čtyřnozí společníci, jistě oceníte dveřní síť s průlezem pro psa či kočku. Praktický průlez má čtyři varianty otevírání dvířek: otevřeno ven, otevřeno dovnitř, otevřeno oběma směry a zavřeno. Dvířka dopřejí vašim mazlíčkům svobodu pohybu a vy si užijete domácnost bez nepříjemného hmyzu.

Více informací a inspirace najdete na [**www.climax.cz**](http://www.climax.cz).

Jana Čadová, CLIMAX Lukáš Jungbauer, doblogoo

+420 571 405 614 +420 724 729 773

j.cadova@climax.cz lukas@doblogoo.cz

Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává 428 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie.