|  |
| --- |
| **Tisková zpráva**Deceuninck spol. s r. o. |

# Hliníkové obklady Premium – designově dokonalá fasáda

**Brno, 27. února 2018 – Společnost Deceuninck uvádí na trh hliníkové fasádní obklady Premium s integrovaným systémem odvětrávání, které jsou vhodné nejen pro moderní novostavby, ale díky své barevné variabilitě i pro rekonstrukce starších objektů se zateplenou i nezateplenou fasádou.**

## Odolné a bezúdržbové řešení

Hliníkové fasádní obklady Premium mají dlouhou životnost a jsou zcela bezúdržbové (hliník nekoroduje a nejsou tedy třeba žádné nátěry, jako např. u dřevěného obložení fasády). Díky integrovanému systému odvětrávání **fasáda dýchá a nevlhne**, zároveň je chráněna před nepříznivými vlivy počasí. Vlhkost představuje jednu z největších hrozeb pro jakoukoliv stavbu. Odvětrání vnější fasády ulehčuje vypařování vlhkosti z nosné stěny, protože zde dochází k neustálé cirkulaci vzduchu.

Futuristický design

Hliníkové obklady Premium vynikají moderním designem, **širokým výběrem barev** (vzorník RAL + speciální barvy: eloxovaná černá, stříbrná, hnědá) i kvalitou zpracování. Navíc je možné je kombinovat s fasádním obkladem Twinson Premium z kompozitního materiálu s přirozeným vzhledem dřeva.

Šetří výdaje za energie a nejen to!

Obložení fasády přirozeně brání úniku tepla ven z budovy, a naopak průniku hluku dovnitř.

Hliníkové obklady Premium jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu, který brání šíření ohně a **splňuje požadavky protipožární odolnosti třídy A.**

Konstrukce

Díky konstrukci s opěrnými příčkami dochází při instalaci k minimálnímu poškození a zatížení podkladové stěny, výsledný fasádní obklad je velmi pevný a odolný. **Montáž pomocí skrytých spon** je snadná a rychlá, skryté spony neruší vzhled fasády.

Systém pero-drážka zajišťuje, že jednotlivé časti hliníkové fasády Premium do sebe těsně zapadají, ale fasáda je **odolná i proti tepelnému rozpínání** – tento systém je schopný absorbovat tepelné deformace, které jsou důsledkem kolísání teplot v každém ročním období.

V nabídce jsou lamely v délce 3 m, spotřeba materiálu je 6 m/m2. Deceuninck nabízí k fasádnímu hliníkovému obkladu Premium také pestrou škálu hliníkových doplňků pro snadné zvládnutí detailů.

Široké využití

Hliníkové fasádní obklady Premium jsou velmi tenké, proto se hodí nejen na novostavby, ale i na starší budovy se zateplenou i nezateplenou fasádou, na obložení vikýřových či střešních oken nebo okapů. Taková fasáda zvyšuje hodnotu vašeho domu.