**Také už se těšíte, až se po zimě vykoupete ve vlastním bazénu?**

**Praha 20. března 2019 – Každý hrdý majitel bazénu se už v jarních měsících těší na koupání a rodinnou pohodu u vlastního bazénu. Pokud se rozhodnete připravit bazén na léto svépomocí, následujte rady a tipy bazénových specialistů společnosti ALBIXON, které vás provedou cestou správného odzimování bazénu. Výsledkem pak bude křišťálově čistá voda doprovázená rodinnou pohodou.**

První zásadou správného jarního zprovoznění bazénu je začínat s přípravou už v době, kdy se začne teplota vody pohybovat okolo 10 °C. Při těchto teplotách bazénové vody se totiž zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganismů a vy se tak vyhnete zbytečným pozdějším komplikacím s ušetřením financí.

Při správném zazimování bazénu byla odpojena čerpadla i ostatní technologie (UV lampa, solnička, ionizátor apod.), částečně odpuštěna voda a na hladině byly umístěny dilatační plováky. Nejprve   
z bazénu vyjměte všechny dilatační plováky a odstraňte pomocí teleskopické síťky větší nečistoty, jako je listí a větvičky stromů. Zavřete ventily technologií v bazénu a začněte odpouštět zbylou vodu.

Až bude všechna voda odpuštěna, namontujte zpět všechna čerpadla a další technologie. Před montáží se ale ujistěte o jejich čistotě. Poté otevřete veškeré ventily a přesvědčte se o těsnosti jejich spojů. Pokud zjistíte jakýkoli únik bazénové vody, je nezbytné daný spoj dotěsnit. Kontrola těsnosti by však měla probíhat po celou sezónu, a to minimálně jednou týdně.

Před spuštěním čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“ a přesvědčte se, že je ve skimmeru umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot a nevykazuje žádnou formu poškození. Pokud je vše v pořádku, můžete spustit čerpadla. Po vypuštění vody pečlivě omyjte celý bazén speciálním čističem pro bazénové povrchy. Poté důkladně opláchněte všechny stěny, aby se přípravek následně nedostal do bazénové vody.

**Jak na křišťálově čistou vodu**

Nejdůležitějším faktorem pro křišťálově čistou vodu po celou sezónu jsou ideální hodnoty pH vody   
a volného chlóru. Ty by se u pH měly pohybovat mezi 6,5 až 7,6 u chlóru pak 0,1 až 0,6. Tyto hodnoty snadno změříte [testerem](https://www.bazeny.cz/katalog/testery-vody-102). Po napuštění vody vždy zjistěte hodnoty pH a případně upravte pouze pomocí produktů k tomu určených. Používáte-li pro údržbu vody pouze chemické prostředky, změřte i hodnotu volného chlóru. V případě údržby bazénové vody pomocí UV lampy rovněž sledujte hodnoty pH.

„Často se setkáváme s dotazy, kdy i přes dodržení všech doporučení voda ztratí křišťálovou barvu   
a zdá se být kalná. Jedná se však o přirozený jev. Zákazníkům radíme, aby před přidáním bazénové chemie vždy prodloužili dobu filtračních cyklů,“ prozrazuje Vojtěch Drda, specialista společnosti ALBIXON.

*Získejte od 15. března do 15. května 2019 v jakékoli české pobočce ALBIXON svůj vysněný rodinný bazén nebo zastřešení a s ním i příslušenství v podobě automatického vysavače nebo solární sprchy jako dárek. Pokud se chcete o koupi bazénu poradit, doporučujeme vyplnit* [*tento jednoduchý online formulář*](https://www.albixon.cz/servis-a-sluzby/#servisni-strediska)*, který je k nalezení přímo na webových stránkách prodejce. Specialista ze společnosti ALBIXON vás bude co nejdříve kontaktovat a zodpoví všechny dotazy.*

Lucie Krejbichová, doblogoo s.r.o.

tel.: +420 602 359 328

e-mail: [lucie@doblogoo.cz](mailto:lucie@doblogoo.cz)

Bc. Kateřina Tylová, ALBIXON a.s.

tel.: +420 773 760 971

e-mail: [katerina.tylova@albixon.cz](mailto:katerina.tylova@albixon.cz)

[www.albixon.cz](http://www.albixon.cz)

[www.bazeny.cz](http://www.bazeny.cz)

[www.facebook.com/ALBIXON](http://www.facebook.com/albixon)

[www.youtube.com/ALBIXONcz](https://www.youtube.com/user/ALBIXONcz/videos)

*ALBIXON a.s. je přední českou firmou zabývající se výrobou a montáží bazénů a zastřešení již více než 25 let. Svým zákazníkům dodává také vířivky a bazénové příslušenství. Výrobky vyváží do 70 zemí světa. Široké produktové portfolio zahrnuje také čistírny odpadních vod a jímky. Vlastní prášková lakovna v Hořovicích je největší svého druhu v Evropě. Díky vlastnímu vývojovému centru, které neustále sleduje nejmodernější trendy v oblasti techniky, designu, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, přináší značka ALBIXON na trh kvalitní, inovované a technicky promyšlené výrobky.*